| **IP Camera** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Линейка** | **Series** | **Наименование модели** | **Вид** | **Особенности** | **РРЦ** | **МП** | **Объектив** | **WDR** | **Встроенный микрофон** | **SD карта** | **Аудио I/O** | **Тревога I/O** | **Встроенный динамик** | **Кнопка сброса** | **кол-во шт в упаковке** | **общий вес коробки в кг** | **обьем （m³）** | **длинна**  **（mm）** | **ширина（mm）** | **высота**  **（mm）** |
| **Spark** | **S+265** | TC-C32QN Spec:I3/E/Y/4mm/V5.1 |  | 1/2.9" CMOS,F2.0,Fixed Iris,Digital WDR,30m ИК,0.02Lux,1920x1080@25к/с,Встроенный микрофон,IP67,PoE | **4 000 ₽** | 2MP | Fixed  2.8/4mm | DWDR | **Y** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **36** | **12,2** | **0,061** | **548** | **548** | **200** |
| **Spark** | **S+265** | TC-C32QN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.1 |  | 1/2.9" CMOS,F2.0,Fixed Iris,Digital WDR,30m ИК,0.02Lux,1920x1080@25к/с,Встроенный микрофон,IP67,PoE | **4 000 ₽** | 2MP | Fixed  2.8/4mm | DWDR | **Y** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **36** | **12,2** | **0,061** | **548** | **548** | **200** |
| **Spark** | **S+265** | TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.1 |  | 1/2.9" CMOS,F2.0,Fixed Iris,Digital WDR,30m ИК,0.02Lux,1920x1080@25к/с,Встроенный микрофон,No waterproof,PoE | **4 000 ₽** | 2MP | Fixed  2.8mm | DWDR | **Y** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24** | **9,5** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Spark** | **S+265** | TC-C34QN Spec:I3/E/Y/4mm/V5.0 |  | 1/3" CMOS,F1.6,Fixed Iris,Digital WDR,30m ИК,0.02Lux,2560x1440@20к/с,Встроенный микрофон,IP67,PoE | **5 870 ₽** | 4MP | Fixed  2.8/4mm | DWDR | **Y** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **36** | **12,2** | **0,061** | **548** | **548** | **200** |
| **Spark** | **S+265** | TC-C34QN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.0 |  | 1/3" CMOS,F1.6,Fixed Iris,Digital WDR,30m ИК,0.02Lux,2560x1440@20к/с,Встроенный микрофон,IP67,PoE | **5 870 ₽** | 4MP | Fixed  2.8/4mm | DWDR | **Y** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **36** | **12,2** | **0,061** | **548** | **548** | **200** |
| **Spark** | **S+265** | TC-C34XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.0 |  | 1/3" CMOS,F1.6,Fixed Iris,Digital WDR,30m ИК,0.02Lux,2560x1440@20к/с,Встроенный микрофон,No waterproof,PoE | **5 870 ₽** | 4MP | Fixed  2.8mm | DWDR | **Y** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24** | **9,5** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Spark** | **S+265** | TC-C32RN Spec:I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2 |  | Dual Объектив,Двойной датчик,Один IP-канал,Копус макролон,Up to 1920x1080@30к/с,S+265/H.265/H.264,0.02Lux@F1.6,50m ИК,Встроенный микрофон,DC12V,POE, IP67 | **8 470 ₽** | 2MP | Dual Fixed  2.8mm | DWDR | **Y** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20** | **19,4** | **0,135** | **730** | **635** | **290** |
| **Spark** | **S+265** | TC-C32RN Spec:I5/E/Y/QX/4mm/V4.2 |  | Dual Объективe,Двойной датчик,Один IP-канал,Копус макролон,Up to 1920x1080@30к/с,S+265/H.265/H.264,0.02Lux@F1.6,50m ИК,Встроенный микрофон,DC12V,POE, IP67 | **8 470 ₽** | 2MP | Dual Fixed  4mm | DWDR | **Y** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20** | **19,4** | **0,135** | **730** | **635** | **290** |