| **IP Camera** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Линейка** | **Series** | **Наименование модели** | **РРЦ** | **Вид** | **Особенности** | **РРЦ** | **МП** | **Объектив** | **WDR** | **Face Capture** | **Встроенный микрофон** | **SD карта** | **Аудио I/O** | **Тревога I/O** | **Встроенный динамик** | **Кнопка сброса** | **кол-во шт в упаковке** | **общий вес коробки**  **（KG）** | **обьем（m³）** | **длинна**  **（mm）** | **ширина（mm）** | **высота**  **（mm）** |
| **Super Lite** | **S+265** | **TC-H332N Spec:I2W/WIFI/4mm/V4.0** | **6 118 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F2.0 Fixed Iris,Digital WDR,  ·Up to 2304x1296@20к/с,ИК-диапазон: 20m,Встроенный микрофон/Speaker,Режим конфиденциальности,WiFi,Поддержка обнаружения и слежения за человеком,DC12V,Стандартный блок питания от адаптера питания | **6 118 ₽** | 3MP | Fixed  4mm | DWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **Y** | **Y** | **24** | **10** | **0,045** | **410** | **310** | **350** |
| **Color Maker** | **S+265** | **TC-C32QN Spec:I5W/E/Y/4mm/V4.2** | **6 235 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, Digital WDR, 50m ИК,2 теплых света, 0.02Lux, Up to 1920x1080@25к/с,Встроенный микрофон, IP67, PoE,DC12V, Алюминий/ Копус макролон | **6 235 ₽** | 2MP | Fixed  4mm | DWDR | **-** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **36** | **12,54** | **0,061** | **548** | **548** | **200** |
| **Color Maker** | **S+265** | **TC-C32XN Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2** | **6 235 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, TWDR, 50m ИК, 2 теплых света,0.02Lux, Up to 2688X1520@25к/с,Встроенный микрофон, IP67, PoE,DC12V, Алюминий/ Копус макролон | **6 235 ₽** | 4MP | Fixed  4mm | TWDR | **-** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **36** | **12,18** | **0,061** | **548** | **548** | **200** |
| **Color Maker** | **S+265** | **TC-C34QN Spec:I5W/E/Y/4mm/V4.2** | **7 647 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, Digital WDR, 30m ИК, 2 теплых света,0.02Lux, Up to 1920x1080@25к/с,Встроенный микрофон, PoE,DC12V, Алюминий/ Копус макролон | **7 647 ₽** | 2MP | Fixed  4mm | DWDR | **-** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24** | **9,89** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Color Maker** | **S+265** | **TC-C34XN Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2** | **7 647 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, TWDR, 30m ИК, 2 теплых света,0.02Lux, Up to 2688X1520@25к/с,Встроенный микрофон, PoE, DC12V,Алюминий/ Копус макролон | **7 647 ₽** | 4MP | Fixed  4mm | TWDR | **-** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24** | **9,89** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Super Lite** | **S+265** | **TC-C32GN Spec:I5/E/Y/C/2.8mm/V4.2** | **6 118 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F2.0, Fixed Iris, Digital WDR, 50m ИК, 0.02Lux, Up to 1920x1080@25к/с,Встроенный микрофон, IP67, PoE, Алюминий/ Копус макролон (без кабеля питания) | **6 118 ₽** | 2MP | Fixed  4mm/2.8mm | DWDR | **-** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24** | **13,25** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Super Lite** | **S+265** | **TC-C32GN Spec:I5/E/Y/C/4mm/V4.2** | **6 118 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F2.0, Fixed Iris, Digital WDR, 50m ИК, 0.02Lux, Up to 1920x1080@25к/с,Встроенный микрофон, IP67, PoE, Алюминий/ Копус макролон (без кабеля питания) | **6 118 ₽** | 2MP | Fixed  4mm/2.8mm | DWDR | **-** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24** | **13,25** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Super Lite** | **S+265** | **TC-C32HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2** | **6 118 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F2.0, Fixed Iris, Digital WDR, 30m ИК, 0.02Lux, Up to 1920x1080@25к/с, Встроенный микрофон, IP66, PoE, Алюминий/ Копус макролон (without power cable) | **6 118 ₽** | 2MP | Fixed  2.8mm | DWDR | **-** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24** | **13,25** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Super Lite** | **S+265** | **TC-C34GN Spec:I5/E/Y/C/2.8mm/V4.2** | **7 294 ₽** |  | 1/2.7" CMOS, F1.6, Fixed Iris, Digital WDR, 50m ИК, 0.02Lux, Up to 2560×1440@25к/с, Встроенный микрофон, IP67, PoE, Алюминий/ Копус макролон (without power cable) | **7 294 ₽** | 4MP | Fixed  4mm/2.8mm | DWDR | **-** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24** | **13,25** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Super Lite** | **S+265** | **TC-C34GN Spec:I5/E/Y/C/4mm/V4.2** | **7 294 ₽** |  | 1/2.7" CMOS, F1.6, Fixed Iris, Digital WDR, 50m ИК, 0.02Lux, Up to 2560×1440@25к/с, Встроенный микрофон, IP67, PoE, Алюминий/ Копус макролон (without power cable) | **7 294 ₽** | 4MP | Fixed  4mm/2.8mm | DWDR | **-** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24** | **13,25** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Super Lite** | **S+265** | **TC-C34HN Spec:I3/E/Y/C/2.8mm/V4.2** | **7 294 ₽** |  | 1/2.7" CMOS, F1.6, Fixed Iris, Digital WDR, 30m ИК, 0.02Lux, Up to 2560×1440@25к/с, Встроенный микрофон, IP66, PoE, Алюминий/ Копус макролон (without power cable) | **7 294 ₽** | 4MP | Fixed  2.8mm | DWDR | **-** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24** | **13,25** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Super Lite** | **Lite Star** | **TC-C32GS Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2** | **6 824 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 50m ИК, 0.002Lux, Up to 1920x1080@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, IP67, PoE, Алюминий/ Копус макролон,(без кабеля питания) | **6 824 ₽** | 2MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24** | **13,25** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Super Lite** | **Lite Star** | **TC-C32GS Spec:I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2** | **6 824 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 50m ИК, 0.002Lux, Up to 1920x1080@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, IP67, PoE, Алюминий/ Копус макролон,(без кабеля питания) | **6 824 ₽** | 2MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24** | **13,25** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Super Lite** | **Lite Star** | **TC-C32HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2** | **6 824 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 30m ИК, 0.002Lux, Up to 1920x1080@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, IP66, PoE, Алюминий/ Копус макролон,(без кабеля питания) | **6 824 ₽** | 2MP | Fixed  2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24** | **13,25** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Super Lite** | **Lite Star** | **TC-C32KS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2** | **9 412 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 30m ИК, 0.002Lux, Up to 1920x1080@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, IP66,IK10, PoE, Алюминий/ Копус макролон,(без кабеля питания) | **9 412 ₽** | 2MP | Fixed  2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24** | **13,25** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Super Lite** | **Lite Star** | **TC-C34GS Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2** | **8 118 ₽** |  | 1/2.7" CMOS, F1.6, Fixed Iris, Digital WDR, 50m ИК, 0.002Lux, Up to 2560×1440@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, IP67, PoE, Алюминий/ Копус макролон,(без кабеля питания) | **8 118 ₽** | 4MP | Fixed  4mm/2.8mm | DWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24** | **13,25** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Super Lite** | **Lite Star** | **TC-C34GS Spec:I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2** | **8 118 ₽** |  | 1/2.7" CMOS, F1.6, Fixed Iris, Digital WDR, 50m ИК, 0.002Lux, Up to 2560×1440@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, IP67, PoE, Алюминий/ Копус макролон,(без кабеля питания) | **8 118 ₽** | 4MP | Fixed  4mm/2.8mm | DWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24** | **13,25** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Super Lite** | **Lite Star** | **TC-C34HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2** | **8 118 ₽** |  | 1/2.7" CMOS, F1.6, Fixed Iris, Digital WDR, 30m ИК, 0.002Lux, Up to 2560×1440@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, IP66, PoE, Алюминий/ Копус макролон,(без кабеля питания) | **8 118 ₽** | 4MP | Fixed  2.8mm | DWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24** | **13,25** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Super Lite** | **Lite Star** | **TC-C34KS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2** | **11 176 ₽** |  | 1/2.7" CMOS, F1.6, Fixed Iris, Digital WDR, 30m ИК, 0.002Lux, Up to 2560×1440@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, IP67,IK10, PoE, Алюминий/ Копус макролон,(без кабеля питания) | **11 176 ₽** | 4MP | Fixed  2.8mm | DWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24** | **13,25** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Super Lite** | **S+265** | **TC-C32UN Spec:I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2** | **11 200 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, Fixed Iris, Digital WDR, 80m ИК, 0.02Lux, 1920x1080@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V | **11 200 ₽** | 2MP | Моторизованный  2.8-12mm | DWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **14,68** | **0,070** | **595** | **450** | **260** |
| **Super Lite** | **S+265** | **TC-C32KN Spec:I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2** | **11 200 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, Fixed Iris, Digital WDR, 80m ИК, 0.02Lux, 1920x1080@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP66, PoE,DC12V | **11 200 ₽** | 2MP | Моторизованный  2.8-12mm | DWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **13** | **0,070** | **595** | **450** | **260** |
| **Super Lite** | **S+265** | **TC-C34UN Spec:I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2** | **14 000 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, Fixed Iris, Digital WDR, 80m ИК, 0.02Lux, 2688x1520@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V | **14 000 ₽** | 4MP | Моторизованный  2.8-12mm | TWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **14,68** | **0,070** | **595** | **450** | **260** |
| **Super Lite** | **S+265** | **TC-C34KN Spec:I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2** | **14 000 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, Fixed Iris, Digital WDR, 80m ИК, 0.02Lux, 2688x1520@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP66, PoE,DC12V | **14 000 ₽** | 4MP | Моторизованный  2.8-12mm | TWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **13** | **0,070** | **595** | **450** | **260** |
| **Lite** | **S+265** | **TC-C32WN Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.1** | **8 576 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F2.0, Fixed Iris, Digital WDR, 50m ИК, 0.02Lux, 1920x1080@30к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V | **8 576 ₽** | 2MP | Fixed  4mm/2.8mm | DWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **11,57** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **S+265** | **TC-C32WN Spec:I5/E/Y/4mm/V4.1** | **8 576 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F2.0, Fixed Iris, Digital WDR, 50m ИК, 0.02Lux, 1920x1080@30к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V | **8 576 ₽** | 2MP | Fixed  4mm/2.8mm | DWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **11,57** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **S+265** | **TC-C32WN Spec:I5/E/Y/M/2.8mm/V4.1** | **9 471 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F2.0, Fixed Iris, Digital WDR, 50m ИК, 0.02Lux, 1920x1080@30к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V,Цельнометаллический корпус | **9 471 ₽** | 2MP | Fixed  4mm/2.8mm | DWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **16,61** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **S+265** | **TC-C32WN Spec:I5/E/Y/M/4mm/V4.1** | **9 471 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F2.0, Fixed Iris, Digital WDR, 50m ИК, 0.02Lux, 1920x1080@30к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V,Цельнометаллический корпус | **9 471 ₽** | 2MP | Fixed  4mm/2.8mm | DWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **16,61** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **S+265** | **TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1** | **8 576 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F2.0, Fixed Iris, Digital WDR, 30m ИК, 0.02Lux, 1920x1080@30к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V | **8 576 ₽** | 2MP | Fixed  2.8mm | DWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **14,45** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **S+265** | **TC-C32XN Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1** | **9 471 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F2.0, Fixed Iris, Digital WDR, 30m ИК, 0.02Lux, 1920x1080@30к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V,Цельнометаллический корпус | **9 471 ₽** | 2MP | Fixed  2.8mm | DWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **16,85** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **S+265** | **TC-C32KN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1** | **9 471 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F2.0, Fixed Iris,Digital WDR, 30m ИК, 0.02Lux, 1920x1080@30к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, IK10, PoE,DC12V, Metal+Копус макролон | **9 471 ₽** | 2MP | Fixed  2.8mm | DWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **13,25** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Wi-Fi** | **TC-C32WN Spec:I5/Y/WIFI/4mm/V4.1** | **9 294 ₽** |  | 1/2.9" CMOS, F2.0, Fixed Iris, Digital WDR, 50m ИК, 0.02Lux, 1920x1080@30к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, Копус макролон, Wi-Fi,Нет адаптера | **9 294 ₽** | 2MP | Fixed  4mm | DWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **11,57** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Wi-Fi** | **TC-C32KN Spec:I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1** | **11 176 ₽** |  | 1/2.9" CMOS, F2.0, Fixed Iris, Digital WDR, 30m ИК, 0.02Lux, 1920x1080@30к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, IK10, Metal+Копус макролон, Wi-Fi,Нет адаптера | **11 176 ₽** | 2MP | Fixed  2.8mm | DWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **13,25** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Wi-Fi** | **TC-H334S Spec:I5W/C/WIFI/4mm/V4.1** | **10 471 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F2.0, Fixed Iris, Digital WDR, 50m ИК+20m white light, 0.02Lux, 2304×1296@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, Алюминий/ Копус макролон, Wi-Fi,Нет адаптера | **10 471 ₽** | 3MP | Fixed  4mm | DWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **Y** | **Y** | **12** | **16,72** | **0,102** | **620** | **565** | **290** |
| **Lite** | **Tri-Light** | **TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2** | **9 282 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 2 теплых света, 0.002Lux, 1920x1080@30к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V | **9 282 ₽** | 2MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **11,57** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Tri-Light** | **TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/4mm/V4.2** | **9 282 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 2 теплых света, 0.002Lux, 1920x1080@30к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V | **9 282 ₽** | 2MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **11,57** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Tri-Light** | **TC-C32XP Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2** | **9 282 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 2 теплых света, 0.002Lux, 1920x1080@30к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP66, PoE,DC12V | **9 282 ₽** | 2MP | Fixed  2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **14,45** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Tri-Light** | **TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2** | **10 000 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 2 теплых света, 0.002Lux, 1920x1080@30к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V,Цельнометаллический корпус | **10 000 ₽** | 2MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **15,8** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Tri-Light** | **TC-C32WP Spec:I5W/E/Y/M/4mm/V4.2** | **10 000 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 2 теплых света, 0.002Lux, 1920x1080@30к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V,Цельнометаллический корпус | **10 000 ₽** | 2MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **15,8** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Tri-Light** | **TC-C32XP Spec:I3W/E/Y/M/2.8mm/V4.2** | **10 000 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 2 теплых света, 0.002Lux, 1920x1080@30к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP66, PoE,DC12V,Цельнометаллический корпус | **10 000 ₽** | 2MP | Fixed  2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **15,9** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Tri-Light** | **TC-C34WS Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2** | **10 824 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 2 теплых света, 0.002Lux, 2592x1520@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V,Цельнометаллический корпус | **10 824 ₽** | 4MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **11,57** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Tri-Light** | **TC-C34WS Spec:I5W/E/Y/4mm/V4.2** | **10 824 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 2 теплых света, 0.002Lux, 2592x1520@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V,Цельнометаллический корпус | **10 824 ₽** | 4MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **11,57** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Tri-Light** | **TC-C34WS Spec:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2** | **11 906 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 2 теплых света, 0.002Lux, 2592x1520@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V,Цельнометаллический корпус | **11 906 ₽** | 4MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **15,8** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Tri-Light** | **TC-C34WS Spec:I5W/E/Y/M/4mm/V4.2** | **11 906 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 2 теплых света, 0.002Lux, 2592x1520@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V,Цельнометаллический корпус | **11 906 ₽** | 4MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **15,8** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Tri-Light** | **TC-C34XS Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2** | **10 471 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 2 теплых света, 0.002Lux,2592x1520@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP66, PoE,DC12V | **10 471 ₽** | 4MP | Fixed  2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **14,45** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Tri-Light** | **TC-C34XS Spec:I3W/E/Y/M/2.8mm/V4.2** | **11 553 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 2 теплых света, 0.002Lux,2592x1520@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP66, PoE,DC12V,Цельнометаллический корпус | **11 553 ₽** | 4MP | Fixed  2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **15,9** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Color**  **Maker** | **TC-C34WP Spec:W/E/Y/2.8mm/V4.0** | **13 118 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.0, Fixed Iris, 120dB, 2 теплых света, 0.0008Lux, 2560x1440@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V | **13 118 ₽** | 4MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **11,57** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Color**  **Maker** | **TC-C34WP Spec:W/E/Y/M/2.8mm/V4.0** | **$13 764,7** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 2 теплых света, 0.002Lux,2592x1520@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP66, PoE,DC12V,Цельнометаллический корпус | **13 765 ₽** | 4MP | Fixed  2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **15,9** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Color**  **Maker** | **TC-C34WP Spec:W/E/Y/4mm/V4.0** | **13 118 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.0, Fixed Iris, 120dB, 2 теплых света, 0.0008Lux, 2560x1440@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V | **13 118 ₽** | 4MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **11,57** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Color**  **Maker** | **TC-C34XP Spec:W/E/Y/2.8mm/V4.0** | **13 118 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.0, Fixed Iris, 120dB, 2 теплых света, 0.0008Lux, 2560x1440@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V | **13 118 ₽** | 4MP | Fixed  2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **14,45** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Color**  **Maker** | **TC-C34UP Spec:W/E/Y/M/4mm/V4.0** | **23 412 ₽** |  | 1/1.8" CMOS, F1.0, Fixed Iris, 120dB, 0.0002Lux, 2560x1440@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V, Цельнометаллический корпус | **23 412 ₽** | 4MP | Fixed  4mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **10** | **7,9** | **0,099** | **758** | **370** | **350** |
| **Lite** | **Lite Star** | **TC-C35WS Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.0** | **13 176 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 50m ИК, 0.002Lux, 2592x1944@20к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V | **13 176 ₽** | 5MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **11,57** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Lite Star** | **TC-C35WS Spec:I5/E/Y/4mm/V4.0** | **13 176 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 50m ИК, 0.002Lux, 2592x1944@20к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V | **13 176 ₽** | 5MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **11,57** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Lite Star** | **TC-C35XS Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.0** | **13 176 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 30m ИК, 0.002Lux, 2592x1944@20к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V | **13 176 ₽** | 5MP | Fixed  2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **14,45** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Lite Star** | **TC-C35KS Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.0** | **13 176 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 30m ИК, 0.002Lux, 2592x1944@20к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, IK10, PoE,DC12V, Metal+Копус макролон | **13 176 ₽** | 5MP | Fixed  2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **13,25** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Lite Star** | **TC-C35WS Spec:I5/E/Y/M/2.8mm/V4.0** | **15 176 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 50m ИК, 0.002Lux, 2592x1944@20к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V,Цельнометаллический корпус | **15 176 ₽** | 5MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **16,61** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Lite Star** | **TC-C35WS Spec:I5/E/Y/M/4mm/V4.0** | **15 176 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 50m ИК, 0.002Lux, 2592x1944@20к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V,Цельнометаллический корпус | **15 176 ₽** | 5MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **16,61** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Lite Star** | **TC-C35XS Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0** | **15 176 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, 120dB, 30m ИК, 0.002Lux, 2592x1944@20к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V,Цельнометаллический корпус | **15 176 ₽** | 5MP | Fixed  2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **16,85** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Fisheye** | **TC-C35VN Spec:I3/E/Y/1.4mm/V4.2** | **22 235 ₽** |  | 1/2.7" CMOS, F2.0, Fixed Iris, True WDR, 30m ИК, 0.02Lux, Up to 2592×1944@25к/с,512 Объем карты, Слот для SD,Встроенный микрофон, Аудио I/O 1/1, Тревога I/O 1/1,Копус макролон,Профиль ONVIF S/ T/ G, сегментация 11 mage, поддержка пересечение линии, периметр, тепловая карта | **22 235 ₽** | 5MP | Fixed  1.4mm | TWDR | **-** | **Y** | **Y** | **Y** | **Y** | **-** | **Y** | **24** | **11,25** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **S+265** | **TC-C32UN Spec:I8/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0** | **15 906 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, Digital WDR, 80m ИК, 0.02Lux, 1920x1080@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V, Цельнометаллический корпус | **15 906 ₽** | 2MP | Motorized  2.8-12mm | DWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **10** | **14,7** | **0,102** | **620** | **565** | **290** |
| **Lite** | **S+265** | **TC-C32SN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0** | **15 906 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, Digital WDR, 30m ИК, 0.02Lux, 1920x1080@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP66, PoE,DC12V, Цельнометаллический корпус | **15 906 ₽** | 2MP | Motorized  2.8-12mm | DWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **23** | **0,099** | **758** | **370** | **350** |
| **Lite** | **S+265** | **TC-C32MN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0** | **15 906 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6, Fixed Iris, Digital WDR, 30m ИК, 0.02Lux, 1920x1080@25к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP66, IK10, PoE,DC12V, Цельнометаллический корпус | **15 906 ₽** | 2MP | Motorized  2.8-12mm | DWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **12** | **15,32** | **0,099** | **758** | **370** | **350** |
| **Lite** | **Lite Star** | **TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0** | **18 200 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6,, Fixed Iris, 120dB, 80m ИК, 0.002Lux, 2592x1944@20к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP67, PoE,DC12V, Цельнометаллический корпус | **18 200 ₽** | 5MP | Motorized  2.8-12mm | TWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **10** | **14,7** | **0,102** | **620** | **565** | **290** |
| **Lite** | **Lite Star** | **TC-C35SS Spec:I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0** | **18 200 ₽** |  | 1/2.8" CMOS, F1.6,,Fixed Iris, 120dB, 30m ИК, 0.002Lux, 2592x1944@20к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP66, PoE,DC12V, Цельнометаллический корпус | **18 200 ₽** | 5MP | Motorized  2.8-12mm | TWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **24** | **21,8** | **0,099** | **758** | **370** | **350** |
| **Lite** | **Lite Star** | **TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0** | **18 200 ₽** |  | 1/2.8" CMOS,F1.6,, Fixed Iris,120dB, 30m ИК, 0.002Lux, 2592x1944@20к/с, 512 Объем карты, Слот для SD, Встроенный микрофон, Кнопка сброса, IP66, PoE,DC12V, Цельнометаллический корпус | **18 200 ₽** | 5MP | Motorized  2.8-12mm | TWDR | **-** | **Y** | **Y** | **-** | **-** | **-** | **Y** | **12** | **15,32** | **0,099** | **758** | **370** | **350** |
| **Lite** | **Full** | **TC-C35WS Spec:I5/E/Y/C/H/2.8mm/V4.0** | **14 706 ₽** |  | 1/2.8" CMOS,F1.6,ИК 50m, 0.002Lux, Up to 2592×1944@20к/с,512 Объем карты, Слот для SD,Встроенный микрофон, Аудио I/O 1/1, Тревога I/O 1/1,IP67,PoE,DC12V,ONVIF Profile S/T/G/M | **14 706 ₽** | 5MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **1/1** | **1/1** | **-** | **Y** | **24** | **11,8** | **0,049** | **580** | **395** | **210** |
| **Lite** | **Full** | **TC-C35WS Spec:I5/E/Y/C/H/4mm/V4.0** | **14 706 ₽** |  | 1/2.8" CMOS,F1.6,ИК 50m, 0.002Lux, Up to 2592×1944@20к/с,512 Объем карты, Слот для SD,Встроенный микрофон, Аудио I/O 1/1, Тревога I/O 1/1,IP67,PoE,DC12V,ONVIF Profile S/T/G/M | **14 706 ₽** | 5MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **1/1** | **1/1** | **-** | **Y** | **24** | **11,8** | **0,049** | **580** | **395** | **210** |
| **Lite** | **Full** | **TC-C35XS Spec:I3/E/Y/C/H/2.8mm/V4.0** | **14 706 ₽** |  | 1/2.8" CMOS,F1.6,ИК 30m, 0.002Lux, Up to 2592×1944@20к/с,512 Объем карты, Слот для SD,Встроенный микрофон, Аудио I/O 1/1, Тревога I/O 1/1,IP66,PoE,DC12V,ONVIF Profile S/T/G/M | **14 706 ₽** | 5MP | Fixed  2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **1/1** | **1/1** | **-** | **-** | **24** | **14,45** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Full** | **TC-C35KS Spec:I3/E/Y/C/H/2.8mm/V4.0** | **14 706 ₽** |  | 1/2.8" CMOS,F1.6,ИК 30m, 0.002Lux, Up to 2592×1944@20к/с,512 Объем карты, Слот для SD,Встроенный микрофон, Аудио I/O 1/1, Тревога I/O 1/1,IP66,IK10,PoE,DC12V,ONVIF Profile S/T/G/M | **14 706 ₽** | 5MP | Fixed  2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **1/1** | **1/1** | **-** | **Y** | **24** | **13,25** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Lite** | **Full** | **TC-C32US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0** | **18 706 ₽** |  | 1/2.8" CMOS,F1.6,ИК 80m, 0.002Lux, Up to 1920x1080@30к/с,512 Объем карты, Слот для SD,Встроенный микрофон, Аудио I/O 1/1, Тревога I/O 1/1,IP67,PoE,DC12V,ONVIF Profile S/T/G/M,Цельнометаллический корпус | **18 706 ₽** | 2MP | Моторизованный  2.7-13.5mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **1/1** | **1/1** | **-** | **Y** | **10** | **14** | **0,099** | **758** | **370** | **350** |
| **Lite** | **Full** | **TC-C32SS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0** | **18 706 ₽** |  | 1/2.8" CMOS,F1.6,ИК 30m, 0.002Lux, Up to 1920x1080@30к/с,512 Объем карты, Слот для SD,Встроенный микрофон, Аудио I/O 1/1, Тревога I/O 1/1,IP66,PoE,DC12V,ONVIF Profile S/T/G/M,Цельнометаллический корпус | **18 706 ₽** | 2MP | Моторизованный  2.7-13.5mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **1/1** | **1/1** | **-** | **Y** | **24** | **23** | **0,099** | **758** | **370** | **350** |
| **Lite** | **Full** | **TC-C32MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0** | **18 706 ₽** |  | 1/2.8" CMOS,F1.6,ИК 30m, 0.002Lux, Up to 1920x1080@30к/с,512 Объем карты, Слот для SD,Встроенный микрофон, Аудио I/O 1/1, Тревога I/O 1/1,IP66,IK10,PoE,DC12V,ONVIF Profile S/T/G/M,Цельнометаллический корпус | **18 706 ₽** | 2MP | Моторизованный  2.7-13.5mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **1/1** | **1/1** | **-** | **Y** | **12** | **11,96** | **0,099** | **758** | **370** | **350** |
| **Lite** | **Full** | **TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0** | **21 059 ₽** |  | 1/2.8" CMOS,F1.6,ИК 80m, 0.002Lux, Up to 2592×1944@20к/с,512 Объем карты, Слот для SD,Встроенный микрофон, Аудио I/O 1/1, Тревога I/O 1/1,IP67,PoE,DC12V,ONVIF Profile S/T/G/M,Цельнометаллический корпус | **21 059 ₽** | 5MP | Моторизованный  2.7-13.5mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **1/1** | **1/1** | **-** | **Y** | **10** | **14** | **0,099** | **758** | **370** | **350** |
| **Lite** | **Full** | **TC-C35SS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0** | **21 059 ₽** |  | 1/2.8" CMOS,F1.6,ИК 30m, 0.002Lux, Up to 2592×1944@20к/с,512 Объем карты, Слот для SD,Встроенный микрофон, Аудио I/O 1/1, Тревога I/O 1/1,IP66,PoE,DC12V,ONVIF Profile S/T/G/M,Цельнометаллический корпус | **21 059 ₽** | 5MP | Моторизованный  2.7-13.5mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **1/1** | **1/1** | **-** | **Y** | **24** | **23** | **0,099** | **758** | **370** | **350** |
| **Lite** | **Full** | **TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0** | **21 059 ₽** |  | 1/2.8" CMOS,F1.6,ИК 30m, 0.002Lux, Up to 2592×1944@20к/с,512 Объем карты, Слот для SD,Встроенный микрофон, Аудио I/O 1/1, Тревога I/O 1/1,IP66,IK10,PoE,DC12V,ONVIF Profile S/T/G/M,Цельнометаллический корпус | **21 059 ₽** | 5MP | Моторизованный  2.7-13.5mm | TWDR | **-** | **Y** | **512GB** | **1/1** | **1/1** | **-** | **Y** | **12** | **11,96** | **0,099** | **758** | **370** | **350** |
| **Pro** | **SMD** | **TC-C32PS Spec:I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2** | **15 282 ₽** |  | 1/2.8" CMOS,F1.6,Fixed Iris, True WDR,30m ИК,0.002Lux,Up to 1920×1080@25к/с,512 Объем карты, Слот для SD,Встроенный микрофон,Аудио I/O 1/1,Тревога I/O 1/1,Metal housing,PoE,DC12V,Профиль ONVIF S/T/G, опорная растяжка, классификация по периметру+Человек/транспортное средство, цельнометаллический корпус | **15 282 ₽** | 2MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **Y** | **1/1** | **1/1** | **-** | **Y** | **24** | **13,2** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Pro** | **SMD** | **TC-C32PS Spec:I3/E/Y/M/H/4mm/V4.2** | **15 282 ₽** |  | 1/2.8" CMOS,F1.6,Fixed Iris, True WDR,30m ИК,0.002Lux,Up to 1920×1080@25к/с,512 Объем карты, Слот для SD,Встроенный микрофон,Аудио I/O 1/1,Тревога I/O 1/1,Metal housing,PoE,DC12V,Профиль ONVIF S/T/G, опорная растяжка, классификация по периметру+Человек/транспортное средство, цельнометаллический корпус | **15 282 ₽** | 2MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **Y** | **1/1** | **1/1** | **-** | **Y** | **24** | **13,2** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Pro** | **SMD** | **TC-C35PS Spec:I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2** | **18 588 ₽** |  | 1/2.8" CMOS,F1.6,Fixed Iris, True WDR,30m ИК,0.002Lux,Up to 2880×1620@25к/с,512 Объем карты, Слот для SD,Встроенный микрофон,Аудио I/O 1/1,Тревога I/O 1/1,Metal housing,PoE,DC12V,Профиль ONVIF S/T/G, опорная растяжка, классификация по периметру+Человек/транспортное средство, цельнометаллический корпус | **18 588 ₽** | 5MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **Y** | **1/1** | **1/1** | **-** | **Y** | **24** | **13,2** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |
| **Pro** | **SMD** | **TC-C35PS Spec:I3/E/Y/M/H/4mm/V4.2** | **18 588 ₽** |  | 1/2.8" CMOS,F1.6,Fixed Iris, True WDR,30m ИК,0.002Lux,Up to 2880×1620@25к/с,512 Объем карты, Слот для SD,Встроенный микрофон,Аудио I/O 1/1,Тревога I/O 1/1,Metal housing,PoE,DC12V,Профиль ONVIF S/T/G, опорная растяжка, классификация по периметру+Человек/транспортное средство, цельнометаллический корпус | **18 588 ₽** | 5MP | Fixed  4mm/2.8mm | TWDR | **-** | **Y** | **Y** | **1/1** | **1/1** | **-** | **Y** | **24** | **13,2** | **0,061** | **580** | **435** | **240** |